
**Wymagania dla dostawców w zakresie masy, wymiarów i rodzaju opakowań,   
w jakich surowce oraz inne towary są dostarczane do Pratt & Whitney Tubes.**

W przypadku dostaw towarów z krajów innych niż państwa członkowskie UE lub Szwajcaria należy zapewnić, że dostawy nie są realizowane w opakowaniach drewnianych (takich jak np. palety, drewno sztauerskie, klatki, skrzynie, bębny, pudła, platformy załadunkowe, podstawki, itp.), **chyba że spełniają one normy ISPM15** (*International Standards For Phytosanitary Measures No. 15*) wyznaczone przez IPPC (*International Plant Protection Convention*) i zostały oznakowane znakiem pokazanym poniżej, który ma zaświadczać, że opakowanie drewniane z drewna surowego oznakowane w ten sposób poddane zostało zatwierdzonemu zabiegowi fumigacji.



***IPPC*** *– International Plant Protection Convention / Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin*

***XX*** *– kod ISO kraju / np. PL – Polska*

***000*** *– numer producenta opakowań*

***YY*** *– rodzaj zatwierdzonego działania / np. HT – Heat Treatment /*

Opakowanie drewniane wykonane całkowicie z materiałów drewnopochodnych, takie jak: sklejka, płyty wiórowe, płyty o wiórach orientowanych lub płyty z forniru wykonane z użyciem kleju, wysokiej temperatury i ciśnienia, powinny być uważane za poddane dostatecznemu przetworzeniu eliminującemu ryzyko związane z surowym drewnem.

W celu zapewnienia możliwie najwyższego standardu bezpieczeństwa pracy oraz minimalizacji ryzyka i zagrożeń ergonomicznych, ustalamy następujące wymagania dotyczące parametrów surowców/towarów oraz opakowań, w jakich dostarczane są one do PWT.

1. **Wymagania dotyczące prętów, ciętek oraz sposobu ich pakowania.**

* Pręty dostarczane do PWT nie mogą być dłuższe niż **1 m** (**3,4 FT**) oraz nie mogą być cięższe niż **23 kg** (**50 lbs**).
* Wszystkie ostre krawędzie muszą być zatępione (ogratowane).
* Pręty dostarczane na **paletach lub skrzynio-paletach**, o wymiarach zgodnych ze standardem EUR (europaleta, półpaleta), będących w dobrym stanie (bez pęknięć, ubytków, itp.), dostosowanych do załadunku/rozładunku bocznego tj. z dodatkowym wzmocnieniem na ich szerokości.
* Ciętki dostarczane w **skrzynio-paletach**, o wymiarach zgodnych ze standardem EUR (europaleta, półpaleta), będących w dobrym stanie (bez pęknięć, ubytków, itp.), dostosowanych do załadunku/rozładunku bocznego tj. z dodatkowym wzmocnieniem na ich szerokości.
* Maksymalna masa materiału nie może przekraczać **500 kg**.

**Przykład:**

**Obraz zawierający pudełko

Opis wygenerowany automatycznie**



1. **Wymagania dotyczące rur i opakowań na rury.**

* Rury dostarczane do PWT muszą posiadać zatępione ostre krawędzie powstałe w operacji ich docinania.
* Rury mogą być dostarczane do PWT w skrzyniach drewnianych o **zdefiniowanej nośności oraz sztywnej konstrukcji**
* Maksymalnej długości skrzyni **3,2 metra.**
* Długość skrzyni powinna być dopasowana do długości materiału.
* Skrzynie na rury muszą umożliwiać ich bezpieczny załadunek/rozładunek przy użyciu standardowego wózka podnośnikowego (paletowego)
* Maksymalna masa materiału nie może przekraczać **250 kg**.

**Przykład:**

Obraz zawierający pudełko

Opis wygenerowany automatycznie